[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.03
pe=1
op=1
opn=0	0	2	0	0	1	0	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1
prn=2	2	3	3	4	0	6	0
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wk=0
na=VAT
wn=

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nb=ROZBUDOWA BUDYNKU POWIATOWEGO DOMU DZIECI W SZCZUTOWIE, OBRĘB SZCZUTOWO, GMINA SZCZUTOWO, DZ. NR 168/8
ab=SZCZUTOWO, gm. SZCZUTOWO
ni=POWIATOWY DOM DZIECI W SZCZUTOWIE 
ai=UL. 3 MAJA 118, 09-227 SZCZUTOWO, DZ. NR EWID. 168/8
br=BUDOWLANA
nk=Radosław Florkowski
dt=19.09.2014

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT
wa=23	1	0
op=0	0
nc=1

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=cieśle gr.II
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=dekarze gr.II
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.1104

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=lepik asfaltowy na zimno Abizol P
id=1040799	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45.375

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=kształtowniki walcowane - ceownik
id=1100399	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=98.67

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=kątowniki równoramienne na progi drzwiowe
id=1100799	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.3326

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=pręty gładkie śr.do 7 mm
id=1102199	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1242

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=pręty żebrowane 8-14 mm
id=1102399	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.2379

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0
il=8.5729

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm
id=1120401	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.52

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0
il=1.3972

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
id=1200250	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.696

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=kątownik aluminiowy ochronny
id=1220200	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=103.9584

[RMS ZEST 14]
ty=M
na=listwa cokołowa
id=1220299	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.7215

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
id=1324999	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.0736

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C 55x075
id=1324999	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.6032

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe
id=1330400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.5896

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=gwoździe budowlane gołe
id=1330499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.6982

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=siatka tkana "Rabitza"
id=1331799	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.9867

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=siatka tkana Rabitza
id=1331799	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.0101

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=śruby,podkładki,nakrętki
id=1343599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=48.2564

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=wkręty do płyt gipsowych
id=1343799	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0999

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=kotwy stalowe
id=1344499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=151.2

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=nasady wentylacyjne(komplety) z linkami odciągowymi
id=1351899	2
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=narożniki stalowe ze stali kątowej
id=1360499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.9473

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=wsporniki stalowe do ław kominiarskich
id=1361400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.7945

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=xylamit popularny
id=1412206	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.6962

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=pianka poliuretanowa
id=1470900	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.651

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=pianka poliuretanowa
id=1470999	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.316

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=silikon
id=1478101	1
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.512

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=farby emulsyjne nawierzchniowe
id=1502199	2
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=180.9548

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej
id=1502700	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=374.3892

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=farba akrylowa
id=1520100	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=50.5304

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=pasta podłogowa bezbarwna
id=1530200	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.221

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=zaprawa klejąca
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=350.3037

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=zaprawa spoinująca
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=33.9792

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=klej winylowy Mozalep
id=1550711	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=57.768

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha)
id=1554103	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=973.2996

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20
id=1554103	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=128.4

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=membrana dachowa wysokoprzepuszczalna
id=1560311	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=244.97

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=płyty styropianowe gr. 15
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=143.6768

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=płyty styropianowe M-20 o gramaturze pow. 15 kg.m3 wpustowe lub zakładkowe
id=1561999	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=119.3451

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=płyty styropianowe
id=1562699	1
jm=m2	050
ce=0
il=25.8153

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=okna i drzwi balkonowe z tworzyw
id=1564999	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.2

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=rynny z PCV
id=1565199	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.82

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=rury spustowy z PCV fi 12 cm
id=1565299	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.7

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=narożniki rynny z PCV
id=1565399	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.62

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=leje spustowe rynny z PCV
id=1565499	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.62

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=złączki rynny z PCV
id=1565599	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.86

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=denka rynny z PCV
id=1565699	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.406

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=kolanka z PCV
id=1565899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.8

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=złączki do rur z PCV (mufy)
id=1565999	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.8

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=haki do rynien (rynajzy)
id=1566299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=52.4

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=obejmy do rur spustowych z PCV
id=1566299	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.5

[RMS ZEST 55]
ty=M
na=łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego (kołki plastikowe)
id=1569700	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=463.476

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=piasek do zapraw
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2839

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=pospółka do betonów zwykłych
id=1602103	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.5564

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=piasek podsypkowy
id=1602103	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.5318

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków
id=1700301	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=54.8013

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=wapno suchogaszone
id=1720200	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.3618

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=gips szpachlowy
id=1740100	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=59.22

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=gips budowlany zwykły
id=1740100	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=935.973

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy powierzchniowy
id=1740103	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1559.955

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=gips budowlany szpachlowy
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0038

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
id=1750803	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.024

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=dachówka ceramiczna zakładkowa
id=1820099	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3607.74

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=gąsiory ceramiczne
id=1820199	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=84.626

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=nadproża prefabrykowane L-19
id=1900299	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=39.27

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=podokienniki prefabrykowane konglomerat marmurowy gr. 30 cm
id=1941099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.8

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=preparat gruntujący "CERESIT CT 17"
id=202x050	3
jm=dm3	066
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=135.9077

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=bloczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
id=2200151	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=105.3285

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=bloczki z betonu komórkowego 49x24x24
id=2200151	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1229.7906

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm
id=2200400	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=668.496

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=bloczki betonowe 25x12x14 cm
id=2200410	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=427.728

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=pustaki wentylacyjne ceramiczne
id=2200599	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=145.6

[RMS ZEST 76]
ty=M
na=płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm
id=2200899	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=919.6956

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
id=2300100	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=98.478

[RMS ZEST 78]
ty=M
na=lepik asfaltowy stosowany na zimno P
id=2300299	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=215.232

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.8515

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=folia izolacyjna pod posadzki
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=688.6649

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania
id=2301499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.3822

[RMS ZEST 82]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R
id=2301499	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.89

[RMS ZEST 83]
ty=M
na=roztwór asfaltowy do gruntowania R
id=2301500	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.536

[RMS ZEST 84]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
id=2304199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=75.4998

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm
id=2310499	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=160.146

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm
id=2310799	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0982

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
id=2350400	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=106.344

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=beton B-20
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.8189

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=beton B-15
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.0787

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=beton B-25
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.4942

[RMS ZEST 91]
ty=M
na=beton B-30
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.8913

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=cienkowarstwowy tynk szlachetny "Atlas Cermit" (mineralny-akrylowy)
id=2380307	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=364.9873

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=podkład tynkarski "Atlas Cerplast" 100%
id=2380501	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=37.0781

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=zaprawa wapienna M 4
id=2380800	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.6864

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=zaprawa cementowo wapienna M 15
id=2380802	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.0032

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna m 20
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.584

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 50
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2424

[RMS ZEST 98]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna m 50
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0104

[RMS ZEST 99]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 20
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1831

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna
id=2380813	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6959

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna M7
id=2380815	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.168

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=zaprawa
id=2380899	2
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.6416

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=zaprawa
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.8258

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=zaprawa gruntująca Uni-grunt
id=2385001	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23.1738

[RMS ZEST 105]
ty=M
na=płytki z kamieni sztucznych
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=75.4412

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
id=2600104	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0042

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane kl.II
id=2600106	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0142

[RMS ZEST 108]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7319

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
id=2600622	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2481

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1086

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=listwy przyścienne z drewna liściastego
id=2631299	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.7636

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=płyty na posadzkę mozaikową
id=2631399	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.3763

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II
id=2640199	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.3765

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane wymiarowe kl. II
id=2640199	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2227

[RMS ZEST 115]
ty=M
na=krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
id=2641805	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.8192

[RMS ZEST 116]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.6

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=skrzydła drzwiowe zewnętrzne PCV
id=2713999	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.08

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=ościeżnice drewniane zwykłe
id=2715199	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.6

[RMS ZEST 119]
ty=S
na=wyciąg
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=78.3964

[RMS ZEST 120]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.5177

[RMS ZEST 121]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny 0,15 t
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.1474

[RMS ZEST 122]
ty=S
na=żuraw okienny przenośny
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.7698

[RMS ZEST 123]
ty=S
na=przenośnik taśmowy
id=36000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.1156

[RMS ZEST 124]
ty=S
na=środek transportowy
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0
il=30.8045

[RMS ZEST 125]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego
id=3900600	1
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.061

[RMS ZEST 126]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylowej
id=3900630	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=127.4559

[RMS ZEST 127]
ty=M
na=taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm
id=3901000	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.5203

[RMS ZEST 128]
ty=R
na=robotnicy gr.I
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 129]
ty=S
na=ciągnik kołowy
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.0429

[RMS ZEST 130]
ty=M
na=woda z rurociągu
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1313

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=woda
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.9815

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=drewno okrągłe na stemple budowlane
id=3950001	1
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7324

[RMS ZEST 133]
ty=M
na=drewno opałowe
id=3950101	1
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=67.602

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=drewno opałowe
id=3950300	2
jm=kg	033
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=228.3444

[RMS ZEST 135]
ty=S
na=samochód dostawczy
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0
il=4.3632

[RMS ZEST 136]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0
il=35.8098

[RMS ZEST 137]
ty=S
na=przyczepa skrzyniowa 3,5 t
id=39611	1
jm=m-g	148
ce=0
il=2.0429

[RMS ZEST 138]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0
il=21.8388

[RMS ZEST 139]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0
il=0.3969

[RMS ZEST 140]
ty=S
na=pompa do betonu na samochodzie
id=44141	1
jm=m-g	148
ce=0
il=3.5749

[RMS ZEST 141]
ty=S
na=agregat tynkarski 1.1-3 m3/h
id=46212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=34.9533

[RMS ZEST 142]
ty=R
na=tynkarze gr.III
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 143]
ty=S
na=deskowanie drobnowymiarowe U-Form
id=47611	1
jm=m-g	148
ce=0
il=19.1173

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=rury stalowe śr. 48.3x3.6 mm
id=5031347	1
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.1411

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=kratki wentylacyjne
id=6526099	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 146]
ty=M
na=uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 1000 mm
id=6582699	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.32

[RMS ZEST 147]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania
id=6803599	1
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11.6928

[RMS ZEST 148]
ty=S
na=giętarka do prętów
id=71212	1
jm=m-g	148
ce=0
il=12.4068

[RMS ZEST 149]
ty=S
na=nożyce do prętów
id=71231	1
jm=m-g	148
ce=0
il=14.7

[RMS ZEST 150]
ty=S
na=prościarka do prętów
id=71251	1
jm=m-g	148
ce=0
il=11.0309

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=kołki rozporowe z wkrętami
id=8990400	1
jm=kpl.	090
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=97.6014

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=kołki rozporowe
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=111.6

[RMS ZEST 153]
ty=M
na=wkręty samogwintujące typu SW do blach
id=9_00004	3
jm=szt.	020
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=249.0242

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=wkręty samogwintujące typu SW do blach
id=9_00004	3
jm=szt.	020
ce=0
il=144.48
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=okapy z blachy powlekanej
id=9_00007	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.7084

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=wiatrownice z blachy powlekanej
id=9_00008	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.02

[RMS ZEST 157]
ty=M
na=uszczelki
id=9_00010	3
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.9242

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=blacha powlekana płaska
id=9_00011	3
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.6074

[RMS ZEST 159]
ty=R
na=robocizna
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=3625.849

[RMS ZEST 160]
ty=R
na=robotnicy
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
il=0

[RMS ZEST 161]
ty=M
na=łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 32 x70 mm
id=k050008	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.4988

[RMS ZEST 162]
ty=M
na=łaty iglaste wymiarowe nasycone kl.II 50x50 mm
id=k050010	3
jm=m3	060
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.0243

[RMS ZEST 163]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze
id=0000000	1
jm=%	147
il=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty rozbiórkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=13
nu=1
wn=

[POZYCJA]
id=1
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-04	4-01	0354-04		1
na=Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1		

[RMS 159]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0354-12	4-01	0354-12		1
na=Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3*1,2		

[RMS 159]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0422-03	4-01	0422-03		1
na=Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 159]
nz=1.0206	0	1.0206
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 106]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=105
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0701-04 z.o.3.4. 	7	0701-04	 z.o.3.4. 	1
na=Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 - demontaż
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=5.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	(1.2*1.5)*3		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.3		0.3
wm=1		1
ws=0.3		0.3

[RMS 159]
nz=3.92	0	3.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=107
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	7 0701-06 z.o.3.4. 	7	0701-06	 z.o.3.4. 	1
na=Drzwi z tworzyw sztucznych - demontaż
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=3.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=3.08	1	1.4*2.2		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.3		0.3
wm=1		1
ws=0.3		0.3

[RMS 159]
nz=4.23	0	4.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.19	0	0.19
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=127
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0535-07	4-01	0535-07		1
na=Demontaż parapetów zewnętrznych
uw=analiza indywidualna
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=1.08	1	0.3*1.2*3		

[RMS 159]
nz=0.39	0	0.39
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0701-05	4-01	0701-05		1
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=31.076
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=31.076	1	15,538*2		

[RMS 159]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0348-06	4-01	0348-06		1
na=Rozebranie ścianki grub.do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=15.538
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=15.538	1	4,55*3,05+(1,2*3,05-1*2)		

[RMS 159]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0702-06	4-01	0702-06		1
na=Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=3.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	1,8*2		

[RMS 159]
nz=0.26	0	0.26
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0336-04	4-01	0336-04		1
na=Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=3.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	3,6		

[RMS 159]
nz=1.77	0	1.77
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0125-05	2-02	0125-05		1
na=Założenie belek stalowych z osiatkowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=98.67
jm=kg	033
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=98.67	1	1.95*2*25.3		

[RMS 159]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 5]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 19]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=9
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0349-02	4-01	0349-02		1
na=Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1.462
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=1.462	1	0.36*1.45*2.8		

[RMS 159]
nz=7.27	0	7.27
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=10
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0422-07	4-01	0422-07		1
na=Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6		

[RMS 159]
nz=0.386	0	0.386
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-10	2-02	0609-10		1
na=Rozbiórka - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal.
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=64.592
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=64.592	1	12,69*3,24+0,5*3,7*12,69		

[RMS 159]
nz=0.30312	0	0.5052*0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-11	4-01	0108-11		1
na=Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=3.854
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=3.854	1	1.462+1.45*2.8*0.015+15.538*0.12+2*(15.538*0.015)		

[RMS 159]
nz=0.86	0	0.86
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty ziemne
wa=0
kn=0	0	0
id=15
nu=2
wn=

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0126-01	2-01	0126-01		1
na=Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=213.15
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=213.15	1	14,7*14,5		

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 159]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 11]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=19
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-02	4-01	0108-02		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=31.973
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=31.973	1	14.7*14.5*0.15		

[RMS 159]
nz=1.63	0	1.63
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 136]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0108-04	4-01	0108-04		1
na=Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=31.973
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=31.973	1	31.973		

[RMS 136]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0205-04 0214-04 	2-01	0205-04	 0214-04 	1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=31.768
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=31.768	1	60.5*0.8*0.1+60.5*0.6*0.4+60.8*0.6*0.25+0.6*0.15*36.53		

[RMS 159]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0984	0	0.0984
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.5019	0	0.2283+18*0.0152
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0217-04	2-01	0217-04		1
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=68.057
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=68.057	1	1.1*1.5*60.5-31.768		

[RMS 159]
nz=0.14	0	0.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0576	0	0.0576
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0230-01	2-01	0230-01		1
na=Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=68.057
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=68.057	1	68.057		

[RMS 11]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Fundamenty
wa=0
kn=0	0	0
id=22
nu=3
wn=

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=4.84
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=4.84	1	60.5*0.8*0.1		

[RMS 159]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-04	2-02	0290-04		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=0.215
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=0.215	1	4*60.5*0.000888		

[RMS 159]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-03	2-02	0290-03		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=0.061
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=0.061	1	242*1.14*0.000222		

[RMS 159]
nz=39.82	0	39.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=5.31	0	5.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=4.51	0	4.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.44	0	1.44
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0202-01	2-02	0202-01		1
na=Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=14.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=14.52	1	60.5*0.6*0.4		

[RMS 159]
nz=4.6878	0	4.6878
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.53	0	0.53
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-07	2-02	0602-07		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa Abizol R
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=36.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=36.3	1	0.6*60.5		

[RMS 159]
nz=0.118	0	0.118
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 82]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-08	2-02	0602-08		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa Abizol P
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=36.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=36.3	1	36.3		

[RMS 159]
nz=0.0646	0	0.0646
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 4]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=28
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0101-06	2-02	0101-06		1
na=Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=9.12
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=9.12	1	60.8*0.6*0.25		

[RMS 159]
nz=5.57	0	5.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 73]
nz=73.3	0	73.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 74]
nz=46.9	0	46.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 102]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=29
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-07	2-02	0603-07		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa Abizol R+P
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=72.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=72.96	1	(60.8*0.6)*2		

[RMS 159]
nz=0.168	0	0.168
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 83]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.65	0	1.65
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=30
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-08	2-02	0603-08		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa P
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=72.96
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=72.96	1	72.96		

[RMS 159]
nz=0.0849	0	0.0849
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 78]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=31
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0604-01	2-02	0604-01		1
na=Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=32.826
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=32.826	1	(36.53*0.6)+(2*12.12*0.45)		

[RMS 159]
nz=0.666	0	0.666
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 77]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 84]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 134]
nz=3.4	0	3.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 100]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-08	2-02	0609-08		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metal. gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4.384
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=4.384	1	0.8*0.15*36.53		

[RMS 159]
nz=0.2956	0	0.2956
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 81]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 3]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 133]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.0075	0	0.0075
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0122	0	0.0122
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Ściany nadziemia
wa=0
kn=0	0	0
id=34
nu=4
wn=

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-02	4-01	0304-02		1
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=3.053
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=3.053	1	1.4*2.2*0.36+1.2*1.5*3*0.36		

[RMS 159]
nz=7.14	0	7.14
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 71]
nz=34.5	0	34.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 59]
nz=17.95	0	17.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 60]
nz=10.6	0	10.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 56]
nz=0.093	0	0.093
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 130]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 139]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=35
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0107-01	2-02	0107-01		1
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet.komórków.grubości 24 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=127.86
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=127.86	1	(61.05*2.8)-(1.2*1.5*14+1.4*2.2+0.9*2*6+2*2*1)		

[RMS 159]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=8.1	0	8.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0107-07	2-02	0107-07		1
na=Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4.5 m z bloczków z bet.komórkow.grubości 24 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=23.966
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=23.966	1	0.5*3.9*12.29		

[RMS 159]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 72]
nz=8.1	0	8.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.022	0	0.022
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 123]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-01	2-02	0126-01		1
na=Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=14
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14		

[RMS 159]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-02	2-02	0126-02		1
na=Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11		

[RMS 159]
nz=2.14	0	2.14
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=39
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-05	2-02	0126-05		1
na=Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=38.5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=38.5	1	1.6*14+1.4*7+1.5*3+1.8		

[RMS 159]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 68]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 120]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0262-02	2-02	0262-02		1
na=Belki, podciągi i wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=3.648
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=3.648	1	60.8*0.24*0.25		

[RMS 159]
nz=18.6939	0	18.6939
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.0038	0	0.0038
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 107]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.2843	0	0.2843
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 144]
nz=1.4093	0	1.4093
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 143]
nz=5.2405	0	5.2405
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 129]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 137]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.0762	0	0.0762
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-04	2-02	0290-04		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=0.216
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=0.216	1	4*60.8*0.000888		

[RMS 159]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=42
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-03	2-02	0290-03		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=0.063
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=0.063	1	304*0.94*0.000222		

[RMS 159]
nz=39.82	0	39.82
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 7]
nz=1.002	0	1.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=4.03	0	4.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=5.31	0	5.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=4.51	0	4.51
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.44	0	1.44
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Strop
wa=0
kn=0	0	0
id=45
nu=5
wn=

[POZYCJA]
id=43
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0216-02 0216-05 	2-02	0216-02	 0216-05 	1
na=Żelbetowe płyty stropowe, grubości 16 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=152.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=152.52	1	12.3*12.4		

[RMS 159]
nz=2.025028	0	2.025028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 91]
nz=0.1632	0	0.153+1*0.0102
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 132]
nz=0.00332	0	0.00332
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 108]
nz=0.00472	0	0.00472
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 109]
nz=0.00106	0	0.00106
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.406	0	0.406
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.099452	0	0.099452
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0168	0	0.0168
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 140]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0290-04	2-02	0290-04		1
na=Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=1.763
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=1.763	1	1274.6*0.000888+1023.5*0.000617		

[RMS 159]
nz=47.75	0	47.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 8]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 150]
nz=4.8	0	4.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 149]
nz=6.4	0	6.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 148]
nz=5.4	0	5.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Dach - konstrukcja i pokrycie
wa=0
kn=0	0	0
id=47
nu=6
wn=

[POZYCJA]
id=46
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-02	2-02	0406-02		1
na=Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=0.549
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=0.549	1	(14*0.14*0.14)*2		

[RMS 159]
nz=8.61	0	8.61
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=17.5	0	17.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=5.35	0	5.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.83	0	0.83
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=48
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0407-04	2-02	0407-04		1
na=Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc.
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=0.549
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=0.549	1	(0.14*0.14*2.0)*14		

[RMS 159]
nz=28.64	0	28.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=21.41	0	21.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.11	0	1.11
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=49
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0407-01	2-02	0407-01		1
na=Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc.
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=0.437
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=0.437	1	(0.14*0.12*13)*2		

[RMS 159]
nz=12.37	0	12.37
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.57	0	0.57
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 79]
nz=12	0	12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=8.92	0	8.92
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.91	0	0.91
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.69	0	0.69
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=50
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0406-06	2-02	0406-06		1
na=Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=0.549
jm=m3 drew.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=0.549	1	(14*0.14*0.14)*2		

[RMS 159]
nz=16.58	0	16.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=2.97	0	2.97
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.89	0	0.89
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=51
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-01	2-02	0408-01		1
na=Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=0.176
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=0.176	1	(0.07*0.14*1.5)*2*6		

[RMS 159]
nz=31.81	0	31.81
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=2.17	0	2.17
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=47.59	0	47.59
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.99	0	0.99
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.77	0	0.77
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=52
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-02	2-02	0408-02		1
na=Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=0.362
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=0.362	1	(0.07*0.14*6.15)*2*3		

[RMS 159]
nz=31.62	0	31.62
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 113]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=37.18	0	37.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1.41	0	1.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=53
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0408-05	2-02	0408-05		1
na=Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=3.264
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=3.264	1	(0.08*0.16*8.5)*2*15		

[RMS 159]
nz=14.01	0	14.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 115]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 27]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=3.3	0	3.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 21]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=55
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0604-02	2	0604-02		1
na=Izolacja z membrany wysokoprzepuszczalnej przymocowanej do konstrukcji dachowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=222.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=222.7	1	(8.5*13.1)*2		

[RMS 159]
nz=0.065	0	0.065
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 40]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=56
pd=KOPRIN wyd.I 2003	KNR	K-05 0104-06	K-05	0104-06		1
na=Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm - 32 x 70 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=222.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=222.7	1	222.7		

[RMS 159]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 161]
nz=0.00224	0	0.00224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=57
pd=KOPRIN wyd.I 2003	KNR	K-05 0105-03	K-05	0105-03		1
na=Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=222.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=222.7	1	222.7		

[RMS 159]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 162]
nz=0.00909	0	0.00909
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 18]
nz=0.046	0	0.046
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=58
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0501-04	19-01	0501-04		1
na=Pokrycie dachu dachówką ceramiczną zakładkową
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=222.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=222.7	1	222.7		

[RMS 159]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 66]
nz=16.2	0	16.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 67]
nz=0.38	0	0.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 114]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 26]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.047	0	0.047
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=59
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
na=Izolacje z folii izolacyjnej na sucho
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=152.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=152.52	1	12.4*12.3		

[RMS 159]
nz=0.0832	0	0.0832
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=60
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0613-03	2-02	0613-03		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=152.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=152.52	1	152.52		

[RMS 159]
nz=0.0907	0	0.0907
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 85]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.0077	0	0.0077
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=61
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-01	2-02	0616-01		1
na=Izolacje z folii izolacyjnej na sucho
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=152.52
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=152.52	1	152.52		

[RMS 159]
nz=0.0832	0	0.0832
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=1.19	0	1.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.0045	0	0.0045
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0012	0	0.0012
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=62
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0539-02	202	0539-02		1
na=(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=26.14
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=26.14	1	13.07*2		

[RMS 159]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 155]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=3.09	0	3.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 157]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=63
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0539-03	202	0539-03		1
na=(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=17
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=17	1	8.5*2		

[RMS 159]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 156]
nz=1.06	0	1.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=3.09	0	3.09
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=64
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
na=(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=6.728
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=6.728	1	1.5+13.07*2*0.2		

[RMS 159]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 153]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=65
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0528-04	0-15II	0528-04		1
na=Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=26.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=26.2	1	13.1*2		

[RMS 159]
nz=0.575	0	0.575
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 45]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 53]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 47]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 48]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 49]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 50]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0035	0	0.0035
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=66
pd=IGM wyd.III 2000	KNR	0-15II 0529-03	0-15II	0529-03		1
na=Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	3.5*2		

[RMS 159]
nz=0.556	0	0.556
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 46]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 54]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 51]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 52]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Ścianki działowe
wa=0
kn=0	0	0
id=68
nu=7
wn=

[POZYCJA]
id=67
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0121-03	2-02	0121-03		1
na=Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=112.158
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=112.158	1	(29.6*3.05)+(5.75*3.05-1.1*2.0)+(2.8*3.05-1.0*2.0)		

[RMS 159]
nz=0.79	0	0.79
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 76]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Kominy
wa=0
kn=0	0	0
id=113
nu=8
wn=

[POZYCJA]
id=112
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0122-07	2-02	0122-07		1
na=Wentylacyjne kanały z pustaków ceramicznych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=36.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=36.4	1	4*2*4.55		

[RMS 159]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 75]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 103]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=115
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-11	2-02	0609-11		1
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką metal.
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=20.202
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=20.202	1	(0.92*2+0.19*2)*4.55*2		

[RMS 159]
nz=0.7335	0	0.7335
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 43]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 20]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 97]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=122
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0902-01	2-02	0902-01		1
na=Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=17.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=17.29	1	(2*0.76+2*0.19)*4.55*2		

[RMS 159]
nz=0.8833	0	0.8833
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.0211	0	0.0211
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 98]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.1082	0	0.1082
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=124
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1405-04	2	1405-04		1
na=Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=17.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=17.29	1	(2*0.76+2*0.19)*4.55*2		

[RMS 159]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.313	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=125
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2004-05	2-02	2004-05		1
na=Obud. kratek wentylacyjnych płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=2.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=2.88	1	(4*0.3*0.3)*8		

[RMS 159]
nz=2.4162	0	2.4162
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 65]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 15]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 16]
nz=2.64	0	2.64
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 147]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 22]
nz=0.0347	0	0.0347
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 64]
nz=0.00132	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 127]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 86]
nz=0.0341	0	0.0341
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=118
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0219-05	2-02	0219-05		1
na=Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=0.499
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=0.499	1	0.86*0.29*2		

[RMS 159]
nz=3.24	0	3.24
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 90]
nz=0.071	0	0.071
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 110]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=117
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0533-01	2-02	0533-01		1
na=Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 159]
nz=4.79	0	4.79
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 10]
nz=3.19	0	3.19
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 12]
nz=0.087	0	0.087
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0103	0	0.0103
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Stolarka okienna i drzwiowa
wa=0
kn=0	0	0
id=71
nu=9
wn=

[POZYCJA]
id=69
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1023-09	0-19	1023-09		1
na=Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=25.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=25.2	1	1.2*1.5*14		

[RMS 159]
nz=3.52	0	3.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 23]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 29]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 30]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 61]
nz=2.35	0	2.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 87]
nz=4.22	0	4.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 44]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=70
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0302-07	2	0302-07		1
na=Ściany murowane - osadzenie podokienników prefabrykowanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=16.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=16.8	1	1.2*14		

[RMS 159]
nz=1.9	0	1.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 101]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=72
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1104-02	2	1104-02		1
na=Montaż ościeżnic drewnianych
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=18.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=18.6	1	0.9*2*7+1.0*2*3		

[RMS 159]
nz=1.75	0	1.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 28]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 152]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 118]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=73
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1103-02	2	1103-02		1
na=Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=18.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=18.6	1	0.9*2.0*7+1.0*2.0*3		

[RMS 159]
nz=0.52	0	0.52
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 116]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=75
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1104-05	2	1104-05		1
na=Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych szklonych
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=3.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=3.08	1	1.4*2.2		

[RMS 159]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Podłoża i posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=77
nu=10
wn=

[POZYCJA]
id=76
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=27.367
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=27.367	1	(12.12*5.375+12.12*1.44+12.12*4.475)*0.2		

[RMS 159]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 57]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=78
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=13.683
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=13.683	1	(12.12*5.375+12.12*1.44+12.12*4.475)*0.1		

[RMS 159]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 89]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=79
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0616-02	2-02	0616-02		1
na=Izolacje z folii izolacyjnej - dwie warstwy
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=136.835
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=136.835	1	12.12*5.375+12.12*1.44+12.12*4.475		

[RMS 159]
nz=0.1242	0	0.1242
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 80]
nz=2.38	0	2.38
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.0088	0	0.0088
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0023	0	0.0023
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=80
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0602-03	2	0602-03		1
na=Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=136.835
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=136.835	1	136.835		

[RMS 159]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 41]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=3	0	3
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=81
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-02	2-02	1101-02		1
na=Podkłady betonowe gr. 5 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=6.842
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=6.842	1	(12.12*5.375+12.12*1.44+12.12*4.475)*0.05		

[RMS 159]
nz=5.95	0	5.95
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=82
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1118-08	2-02	1118-08		1
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=62.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=62.31	1	21.52+11.38+10.84+17.57+1.0		

[RMS 159]
nz=0.9521	0	0.9521
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.0315	0	0.0315
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=83
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1120-05	2-02	1120-05		1
na=Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=75.46
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=75.46	1	(2.42+2*4.48+2.42-0.9)+(2*4.48+2.54+2.54-0.9)+(2*5.38+4+4-1.0)+(2*4.9+2*1.9+2*0.36)+(12.12*2-0.9*6-1.0*2+0.5)		

[RMS 159]
nz=0.4002	0	0.4002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 105]
nz=0.1575	0	0.1575
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 35]
nz=0.72	0	0.72
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 36]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.0054	0	0.0054
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=109
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1111-03	2-02	1111-03		1
na=Parkiet mozaikowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=72.21
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=72.21	1	15.06+13.02+13.67+17.92+12.54		

[RMS 159]
nz=0.7891	0	0.7891
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 112]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 37]
nz=0.8	0	0.8
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 111]
nz=1.16	0	1.16
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 17]
nz=0.015	0	0.015
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 6]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 34]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Tynki wewnętrzne i malowanie
wa=0
kn=0	0	0
id=96
nu=11
wn=

[POZYCJA]
id=84
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0802-02	2-02	0802-02		1
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=487.147
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=487.147	1	((2*2.83+2*4.48+2*2.42+2*4.48+2*2.54+2*4.48+2*4.0+2*4.48+2*4.0+2*5.38+2*2.54+2*5.38+2*2.42+2*5.38+2*2.8+2*5.38+2*6.0+2*2.8+2*12.5)-(0.9*7+1.0*3))*3.05+(1.45*3.05-1.4*2.2)		

[RMS 159]
nz=0.5383	0	0.5383
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.021	0	0.021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.0531	0	0.0531
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=85
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0802-04	2-02	0802-04		1
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=136.835
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=136.835	1	12.12*5.375+12.12*1.44+12.12*4.475		

[RMS 159]
nz=0.6669	0	0.6669
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 94]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 95]
nz=0.0176	0	0.0176
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 96]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 141]
nz=0.0664	0	0.0664
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=126
pd=WACETOB wyd.I 1992	KNR-W	2-17 0137-01	2-17	0137-01		1
na=Kratki wentylacyjne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8		

[RMS 159]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 145]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 146]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 135]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=87
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-04	2-02	0815-04		1
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=487.147
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=487.147	1	487.147		

[RMS 159]
nz=0.5093	0	0.5093
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 25]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=120
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-06	2-02	0815-06		1
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=136.835
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=136.835	1	136.835		

[RMS 159]
nz=0.5417	0	0.5417
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 63]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 62]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.0029	0	0.0029
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=88
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=487.147
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=487.147	1	487.147		

[RMS 159]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=89
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=136.835
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=136.835	1	136.835		

[RMS 159]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 70]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=90
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	3 0605-04	3	0605-04		1
na=Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=623.982
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=623.982	1	623.982		

[RMS 159]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 31]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 32]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Elewacje
wa=0
kn=0	0	0
id=97
nu=12
wn=

[POZYCJA]
id=92
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-09	0-23	2612-09		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=37.83
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=37.83	1	12.57*2+12.69		

[RMS 159]
nz=0.237	0	0.237
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 151]
nz=2.58	0	2.58
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 14]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=93
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1902-04	2	1902-04		1
na=Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, grubość 2,0 mm na ścianach
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=115.869
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=115.869	1	(36.53*3.29+0.5*3.9*12.29)-(1.2*1.5*14+1.4*2.2)		

[RMS 159]
nz=2.41	0	2.41
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 104]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 38]
nz=8.4	0	8.4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 42]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 55]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 126]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 93]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 92]
nz=3.15	0	3.15
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 131]
nz=0.00254	0	0.00254
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1	0	1
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 119]
nz=0.0336	0	0.0336
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=94
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-07	0-23	2612-07		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=12.21
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=12.21	1	(2*1.2*0.15+2*1.5*0.15)*14+(1.4*0.15+2*2.2*0.15)		

[RMS 159]
nz=1.382	0	1.382
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 125]
nz=1.643	0	1.643
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=95
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-08	0-23	2612-08		1
na=Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=88.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=88.4	1	(2*1.2+2*1.5)*14+2*3.5+1.4+2*2.2		

[RMS 159]
nz=0.22	0	0.22
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 39]
nz=0.9	0	0.9
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 13]
nz=1.176	0	1.176
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 121]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=98
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1405-04	2	1405-04		1
na=Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbami akrylowymi
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=144.149
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=144.149	1	36.53*3.29+0.5*3.9*12.29		

[RMS 159]
nz=0.224	0	0.224
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 33]
nz=0.313	0	0.313
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=99
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0923-04	2-02	0923-04		1
na=Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=6.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=6.3	1	1.5*0.3*14		

[RMS 159]
nz=1.1681	0	1.1681
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 99]
nz=0.028	0	0.028
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 122]
nz=0.1427	0	0.1427
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=128
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0541-02	202	0541-02		1
na=Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=8.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=8.4	1	1.5*0.4*14		

[RMS 159]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 158]
nz=1.23	0	1.23
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 154]
nz=17.2	0	17.2
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[RMS 124]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0

[ELEMENT 1]
na=Roboty zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=101
nu=13
wn=

[POZYCJA]
id=100
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0201-05	2-01	0201-05		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=19.278
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=19.278	1	1.7*37.8*0.3		

[RMS 159]
nz=0.2183	0	0.2183
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 9]
nz=0.0792	0	0.0792
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 138]
nz=0.2058	0	0.2058
np=1
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=102
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-07	2-02	1101-07		1
na=Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=6.048
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=6.048	1	1.6*0.1*37.8		

[RMS 159]
nz=4.32	0	4.32
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 58]
nz=1.08	0	1.08
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

[POZYCJA]
id=103
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=5.67
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=

[PRZEDMIAR]
wo=5.67	1	1.5*0.1*37.8		

[RMS 159]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 88]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0

[RMS 163]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0

